附件3

十堰市寄递物流进村全覆盖建设设备建议清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **建议配置** | **备注** |
| 村级 | 高拍仪 | / | 1、规模较大村级站点可同步配备电脑。 2、其它未配备电脑的村级站点可配备无需电脑的高拍仪。 |
| PDA | / |  |
| 打印机 | 便携蓝牙打印机 | 可打印货架条码、收寄面单，适用中邮E通。 |
| 电子秤 | 手提电子秤最大50KG |  |
| 网络、监控设备 | / | 建议构建基于电信或移动云服务的全市监控网络。 |
| 货架 | 2-4个 |  |
| 灭火器 | 2个 |  |
| 门头 | / |  |
| 制度牌 | / |  |
| 县级 | 手动打包机 | / |  |
| 自动打包机 | / |  |
| 空调 | / |  |
| 消防设施 | / |  |
| 安检机 | 通道尺寸：1005mm（宽）×1005mm（高），传送速度：0.20m/s | 1.利用X射线成像原理，对通过扫描区的物品成像显示，直观检视包装物品内是否存在违规携带的刀具毒品药品等非法物品。  2.视频监控图像和数据应实现与邮政管理部门视频监控系统联网联通。 |
| 自动化分拣机 | 效率：≥4000件/h 载重：0.16-35kg | 实现对邮件快件的全流程自动化分拣,具备现场安全防护能力。 |